**ПАМЯТКА**

**ПРИ РАБОТЕ С РУЧНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ**

**1. Положение инструмента на рабочем месте должно устранять возможность его скатывания или падения.**

**2. При переноске или перевозке инструмента его острые части должны быть закрыты чехлами или иным способом.**

**3. Прежде чем приступить к работе с ручным инструментом, необходимо убедиться в полной его исправности. Проверить правильность насадки молотка, кувалды, топора и т.п.; не расщеплен ли металл по краям молотка, кувалды, топора и т.п.**

**4. При пользовании инструментом с изолирующими рукоятками запрещается держать его за упорами или буртиками, предотвращающими соскальзывание пальцев по направлению к металлическим частям.**

**5. Ручной инструмент должен перевозиться и переноситься к месту работы в условиях, обеспечивающих его исправность и пригодность к работе, т.е. он должен быть защищен от загрязнений, увлажнения и механических повреждений.**