**ПАМЯТКА**

**ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ С БЕНЗОПИЛОЙ**

**1. Убедившись в исправности бензопилы, отсутствия людей и животных, разрешается приступать к работе.**

**2. Всегда крепко держите пилу правой рукой за заднюю ручку и левой за переднюю.**

**3. Плотно обхватывайте ручки пилы всей ладонью.**

**4. Всегда следует находиться в устойчивом положении и предусмотреть, чтобы не возникло причин, которые заставили бы вас пошатнуться или потерять равновесие.**

**5. Не поднимайте пилу при работе выше уровня плеч и не пилите кончиком пильного плотна, не работайте одной рукой.**

**6. Будьте особенно внимательны при резании верхней кромкой пильного полотна, т.е. при пилении с нижней стороны предмета.**

**7. Не работайте с бензопилой, если вы устали, выпили АЛКОГОЛЬ.**

**8. Старайтесь не работать при плохой погоде (при густом тумане, сильном дожде, густом тумане, сильном ветре).**

**9. При пилении всегда работайте на полном газе.**

**10. После каждого пиления необходимо снизить обороты холостого хода.**

**11. При пилении следует выполнять:**

 **чтобы пильное полотно не оказалось зажатым в пропиле;**

 **следить, чтобы бревно не раскололось;**

 **чтобы пильная цепь не зацепила грунт или другой объект во время или после пиления;**

 **проверьте, ест ли риск отдачи;**

 **не влияют ли условия на безопасность вашей работы.**

**12. Перед переносом пилы выключить двигатель и заблокировать цепь тормозом цепи. Переносить пилу следует при обращенном назад пильном полотне цепи с надетым защитным чехлом.**

**13. Запрещается опускать пилу вниз при и работающем двигателе, пока не выпустите ее из поля зрения и не выключен тормоз цепи.**