**ПАМЯТКА**

**ДЛЯ МАШИНИСТОВ (ХАРВЕСТЕРА)**

**1. На машинах при их работе должен находиться один машинист. Присутствие посторонних лиц в кабине или других местах машины запрещается.**

**2. Машинистам запрещается:**

**оставлять машину без наблюдения при работающем двигателе;**

**садиться и выходить из кабины на ходу или во время работы технологического оборудования;**

**стоять под поднятым технологическим оборудованием;**

**залезать под машину для осмотра и ремонта, выполнять смазку и регулировку технологического оборудования при работающем двигателе;**

**курить в кабине и при заправке машины и гидросистемы;**

**работать в промасленной и пропитанной горючими веществами одежде;**

**управлять гидрораспределителями не из кабины;**

**оставлять рабочий орган (стрелу, толкатель и другое) в неопущенном положении.**

**3. Вовремя валки деревьев должен соблюдаться минимальный равный двойной высоте древостоя, но не менее 50 м разрыв между машиной, производящей валку, и другими машинами или участниками конкурса.**

**4. Въезд (вход) в опасную зону независимо от технологии может разрешать только машинист, выполняющий валку деревьев, их очистку и раскряжевку хлыстов. При обнаружении нарушения опасной зоны работа на машине должна быть немедленно прекращена.**

**5. Не допускается валить деревья, диаметр которых более предусмотренного в технологической документации по эксплуатации машины.**

**6. Перемещение валочно-сучкорезно-раскряжевочной машины во время выполнения спиливания, обрезки сучьев и раскряжевки не допускается.**